**Приложение № 2**

**к \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_**

**Задание**

**на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки   
и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 31:17:0101002 вблизи ул. Садовая п. Батрацкая Дача   
Шебекинского муниципального округа Белгородской области**

| **№ п/п** | **Перечень основных  данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование территории | Территория, планируемая для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, малоэтажной застройки |
| 2 | Географическое положение (адрес) объекта | Белгородская область, Шебекинский городской округ,  п. Батрацкая Дача |
| 3 | Заказчик | Ахрем Александр Дмитриевич |
| 4 | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории |
| 5 | Сведения о стадийности | - |
| 6 | Сроки проведения работ | Начало: 01.06.2025  Окончание: 30.09.2025 |
| 7 | Характеристика территории | Территория расположена в границах кадастрового квартала 31:17:0101002. Юго-западная часть п. Батрацкая Дача массив ИЖС примыкающий с улицы Садовая п. Батрацкая Дача Шебекинского муниципального округа Белгородской области |
| 8 | Особые условия | Нет |
| 9 | Основные требования  к выполнению работ. | Выполнить топографо - геодезические работы СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 11-101-95, СП 11-104-97, Правила закладки центров и реперов  на пунктах геодезической и нивелирной сетей (Москва, 1993 г), Инструкции по топографической съемке  в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Москва, Недра, 1985 г.) и другими действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями  на территории РФ. |
| 10 | Топографо- геодезические работы | Выполнить с целью получения топографо-геодезических материалов и данных об элементах планировки территорий (улицы, внутриквартальные  и городские проезды, границы водных объектов), автомобильных дорогах, границах на местности (границы отвода земель, заборы, ограждения), зданиях и сооружениях.  Выполнить следующие виды работ:  - выполнить сбор, анализ и обобщение материалов картографической изученности территории;  - при производстве работ принять систему координат «МСК–31» года и систему высот Балтийскую 1977 г.;  - провести рекогносцировочное обследование;  - обеспечить привязку съемочной сети к исходным пунктам;  - выполнить топографическую съемку масштаба 1:500  в соответствии с инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Москва, Недра, 1985 г.);  - составить инженерно-топографические планы масштаба 1:500 в соответствии с Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (Москва, Недра, 1989 г.);  - технический отчет о топографо-геодезических работах должен выполняться в соответствии СНиП 11-02-96 СП 11-104-97. |
| 11 | Передача результатов  и материалов инженерных изысканий в ГИСОГД | Передать результаты и материалы инженерных изысканий в МКУ "Управление архитектуры и градостроительства Шебекинского муниципального округа" для внесения сведений в Государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) |