**I. Основная часть**

**1. Общие положения**

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Шебекинского муниципального округа Белгородской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области, нормативными правовыми актами Шебекинского муниципального округа, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=E4C358F97DADC89D090A8C55AC0452C5BDD581F9AFF04DA014D97979AD3C0767CEB43FE366881824C6L8I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа,и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

2. Нормативы установлены в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3. Нормативы включают в себя:

- основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов.

### Перечень используемых сокращений

В настоящих нормативах применяются следующие сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращения слов и словосочетаний | |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| ГП | Генеральный план |
| [ГрК](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C4W3KCE) РФ | Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации |
| др. | другие |
| [ЗК](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910061611EFF70610DEC1AD5C4W3KCE) РФ | Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910061611EFF70610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации |
| п. | пункт |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| пп. | подпункт |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования Белгородской области |
| ст. | статья |
| ст.ст. | статьи |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений | |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| кВ | киловольт |
| кв.м | квадратный метр |
| кв.м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м | кубический метр |
| м | метр |
| мин. | минуты |
| тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

### Термины и определения

В настоящих нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

вокзал – здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный комплекс включает кроме вокзала сооружения и устройства, связанные с обслуживанием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей нормативов);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах   
и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей нормативов);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей нормативов);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей нормативов);

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей нормативов);

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей нормативов);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется   
с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека (термин вводится для целей нормативов);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий   
и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а так же уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека (термин вводится для целей нормативов);

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией   
и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека   
и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Белгородской области, уставами муниципальных образований Белгородской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального округа в указанных в [п. 1 ч. 5 ст. 23](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39E2FEW5K2E) ГрК РФ областях, подлежащих отображению в генеральном плане муниципального округа, определяются законом Белгородской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов   
и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей нормативов);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе   
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования   
в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания   
его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное   
для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования   
и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад - посаженные человеком на ограниченной территории плодовые или декоративные деревья и кустарники;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса,   
а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей нормативов);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная   
для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения (термин вводится для целей нормативов);

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

**2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения**

| **Виды объектов местного значения** | | **Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения** | | | **Расчётные показатели** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **минимально допустимый уровень обеспеченности объектами** | **максимально допустимый уровень территориальной доступности** |
| **1** | | **2** | | | **3** | **4** |
| 2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций | | | | | | |
| Электроснабжение | Подстанции электрические номинальным напряжением 35 кВ и 110 кВ. Линии электропередачи напряжением от 35 до 110 кВ включительно. | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно, [1] кв.м | | | 5000 | - |
| Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 10 кВ, [1] кв.м: | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | | 50 | - |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | | 50 | - |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | | 80 | - |
| Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | | 150 | - |
| Распределительные пункты наружной установки | | 250 | - |
| Распределительные пункты закрытого типа | | 200 | - |
| Укрупненные показатели расхода электроэнергии, [2] кВт\*ч/ чел. в год: | Без стационарных электроплит и кондиционеров (город/сельская территория) | | 1700/950 | - |
| Без стационарных электроплит с кондиционерами (город/сельская территория) | | 2000/- | - |
| Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (город/сельская территория) | | 2100/1350 | - |
| Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100% охвата) (город/сельская территория) | | 2400/- | - |
| Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, [2] ч: | Без стационарных электроплит и кондиционеров (город/сельская территория) | | 5200/4100 | - |
| Без стационарных электроплит с кондиционерами (город/сельская территория) | | 5700/- | - |
| Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (город/сельская территория) | | 5300/4400 | - |
| Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100% охвата) (город/сельская территория) | | 5800/- | - |
|  |  | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов), оборудованных газовыми плитами, кВт\*ч/чел в мес: | 1 комната | 1 человек | 90 | - |
| 2 человек | 56 | - |
| 3 человека | 43 | - |
| 4 человека | 35 | - |
| 5 человек и более | 31 | - |
| 2 комнаты | 1 человек | 116 | - |
| 2 человек | 72 | - |
| 3 человека | 56 | - |
| 4 человека | 45 | - |
| 5 человек и более | 39 | - |
| 3 комнаты | 1 человек | 131 | - |
| 2 человек | 81 | - |
| 3 человека | 63 | - |
| 4 человека | 51 | - |
| 5 человек и более | 45 | - |
| 4 комнаты и более | 1 человек | 142 | - |
| 2 человек | 88 | - |
| 3 человека | 68 | - |
| 4 человека | 55 | - |
| 5 человек и более | 48 | - |
| Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению для квартир (жилых домов),оборудованных электрическими плитами, кВт\*ч/чел в мес: | 1 комната | 1 человек | 140 | - |
| 2 человек | 87 | - |
| 3 человека | 67 | - |
| 4 человека | 55 | - |
| 5 человек и более | 48 | - |
| 2 комнаты | 1 человек | 165 | - |
| 2 человек | 102 | - |
| 3 человека | 79 | - |
| 4 человека | 64 | - |
| 5 человек и более | 56 | - |
| 3 комнаты | 1 человек | 180 | - |
| 2 человек | 112 | - |
| 3 человека | 87 | - |
| 4 человека | 70 | - |
| 5 человек и более | 61 | - |
| 4 комнаты и более | 1 человек | 192 | - |
| 2 человек | 119 | - |
| 3 человека | 92 | - |
| 4 человека | 75 | - |
| 5 человек и более | 65 | - |
| Примечания | 1.Согласно ВСН 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.  2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2016. Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 42.13330.2016. Удельные расчетные нагрузки рекомендуется принимать согласно таблиц 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 и 2.2.1 РД 34.20.185-94. | | | | |
| Газоснабжение | Пункты редуцирования газа. Газонаполнительные станции. Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов. Магистральные газораспределительные сети в границах муниципального образования. | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд, [1] куб.м на человека в год: | при наличии централизованного горячего водоснабжения | | 120 | - |
| при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | | 300 | - |
| при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | | 180 | - |
| Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | | | 4 | - |
| Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, [2] га.: | При производительности ГНС 10 тыс. тонн/год | | 6 | - |
| При производительности ГНС 20 тыс. тонн/год | | 7 | - |
| При производительности ГНС 40 тыс. тонн/год | | 8 | - |
| Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га | | | 0,6 | - |
| Примечания | 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42-101-2003. 2. Согласно СП 42.13330.2016 указанные размеры земельных участков для ГНС являются максимальными. | | | | |

| Теплоснабжение | Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы. | Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], работающих на твёрдом топливе, га при теплопроизводительности объекта Гкал/ч (МВт): | до 5 | | 0,7 | - | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | | 1 | - | |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | | 2 | - | |
| Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных [1], работающих на газомазутном топливе, га при тепло-производительности объекта Гкал/ч (МВт): | до 5 | | 0,7 | - | |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | | 1 | - | |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | | 1,5 | - | |
| Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | этажность | 1 | 48,42 | - | |
| 2 | 44,06 | - | |
| 3 | 39,59 | - | |
| 4,5 | 38,21 | - | |
| 6,7 | 35,76 | - | |
| 8,9 | 33,95 | - | |
| 10,11 | 32,03 | - | |
| 12 и выше | 30,86 | - | |
| Удельные расходы тепловой энергии на отопление общественных зданий [2], ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания | этажность | 1 | 57,17 | - | |
| 2 | 51,65 | - | |
| 3 | 48,95 | - | |
| 4,5 | 43,55 | - | |
| 6,7 | 42,14 | - | |
| 8,9 | 40,15 | - | |
| 10,11 | 38,03 | - | |
| 12 и выше | 36,51 | - | |
| Примечания | 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016.  2. Рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 по нормируемой (базовой) удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление зданий, отнесенной к 1 кв. м общей площади и с учётом климатических данных по территории.  3.Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.  4.Трассировка сетей выполняется согласно пп.12.35, 12.36 СП 42.13330.2016. | | | | | |
| Водоснабжение | Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Насосные станции. Резервуары для хранения воды. Водонапорные башни. Магистральные водопроводы. | Размер земельного участка для размещения станции водоподготовки (станции очистки воды) в зависимости от их производительности (тыс. куб. м/сут), не более, [1] га: | | До 0,1 | 0,1 | | ~~-~~ |
| Свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 | | ~~-~~ |
| Свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 | | ~~-~~ |
| Свыше 0,4 до 0,8 | 1,0 | | ~~-~~ |
| Свыше 0,8 до 12 | 2 | |  |
| Свыше 12 до 32 | 3 | | - |
| Показатель удельного водопотребления по степени благоустройства районов жилой застройки[2] | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека | 125 | | - |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160 | | - |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | 220 | | - |
| Показатель удельного водопотребления по потребителям | Столовые (с учетом мытья посуды) | л/сут на 1 усл. Блюдо | 18-16 | | - |
| Гостиницы | л/сут на 1 место | 230 | | - |
| Санатории, дома отдыха | л/сут на 1 место | 170-230 | | - |
| Общежития | л/сут на 1 место | 114-285 | | - |
| Больницы | л/сут на 1 место | 130-270 | | - |
| Учебные заведения (высшие, технические, специальные) | л/сут на 1 учащегося | 25 | | - |
| Дошкольные учреждения (д/ясли, д/сады) | л/сут на 1 место | 35-120 | | - |
| Школьные учреждения | л/сут на 1 место | 25 | | - |
| Детские оздоровительные лагеря с учетом столовой | л/сут на 1 место | 150 | | - |
| Прачечные механизированные | л/сут на 1 кг сух.белья | 85 | | - |
| Прачечные не механизированные | л/сут на 1 кг сух.белья | 45 | | - |
| Бассейны |  | 10% от объёма | | - |
| Административные здания (офисы) | л/сут на 1 работающего | 18-285 | | - |
| Магазины продовольственные | л/сут на 1 работающего | 100 | | - |
| Магазины промтоварные | л/сут на 1 работающего | 20 | | - |
| Аптеки | л/сут на 1 работающего | 20 | | - |
| Аптеки с лабораторией | л/сут на 1 работающего | 200 | | - |
| Парикмахерские | л/сут на 1 раб.место | 70 | | - |
| Кинотеатры, театры, клубы | л/сут на 1 зрителя | 3-25 | | - |
| Стадионы и спортзалы | л/сут на зрителя, спортсмена | 3-60 | | - |
| Бани, сауны | л/сут на 1 место | 200-250 | | - |
| Заводы | л/сут на 1 работающего | 25 | | - |
| Заводы с горячими цехами | л/сут на 1 работающего | 45 | | - |
| Душевые кабины предприятий (в одну смену) | л/сут на 1 душ.сетку | 500 | | - |
| Расход воды на полив: | л/сут на 1 кв.м: |  | | - |
| а) травяной покров | 3 | | - |
| б) тротуары, проезды | 1 | | - |
| в) теплицы | 10 | | - |
| Залив катка | 1 | | - |
| Примечания | 1.Значение расчетного показателя принято с учетом СП 42.13330.2016 с целью рационального использования территории. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 x 10 м. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров.  2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расхода воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно технологических данных.  3. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м.,  не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, от других подземных инженерных сетей – 5.  4. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий  по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ. | | | | | |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральные сети канализации (напорной, самотечной). Ливневая канализация. | Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью до 0,7 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га: | | очистных сооружений | 0,5 | - | |
| иловых площадок | 0,2 | - | |
| биологических прудов глубокой очистки сточных вод | - | - | |
| Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 0,7 до 17 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га: | | очистных сооружений | 4 | - | |
| иловых площадок | 3 | - | |
| биологических прудов глубокой очистки сточных вод | 3 | - | |
| Размеры земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений производительностью свыше 17 до 40 тыс. куб. м/сут, [1] не более, га: | | очистных сооружений | 6 | - | |
| иловых площадок | 9 | - | |
| биологических прудов глубокой очистки сточных вод | 6 | - | |
| Ориентировочные размеры участков[1], м: | | очистных сооружений поверхностных сточных вод | см п. п. [2] | - | |
| внутриквартальной канализационной насосной станции | 10х10 | - | |
| эксплуатационной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20х20 | - | |
| Ориентировочный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения с территорий жилых и общественно-деловых зон городов[1], куб.м/сут с 1га территории | | Городской градостроительный узел | более 60 | - | |
| Примагистральные территории | 50-60 | - | |
| Межмагистральные территории с размером квартала до 5 га | 45-50 | - | |
| то же от 5 до 10 га | 40-45 | - | |
| то же от 10 до 50 га | 35-40 | - | |
| Площадь земельного участка под сливные станции (при отсутствии центральной системы канализации) на 1000 т бытовых отходов[1], га | | | 0,02 | - | |
| Показатель удельного водоотведения, куб. м /мес. на 1 чел. | | | равен показателю удельного водопотребления | - | |
| Примечания | 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2016.  2. Размеры земельного участка определяются в зависимости от производительности и типа сооружения.  3. Расстояние от внутриквартальной канализационной насосной станции до жилых и общественных зданий - 20м, от эксплуатационной площадки вокруг шахт тоннельных коллекторов - до жилых и общественных зданий - не менее 15 м (от оси коллектора). | | | | | |
| Связь | Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи. | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | | | 100 | - | |
| Уровень охвата населения доступом в интернет, % | | | 90 | - | |
| Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек | | | 10 | - | |
| Абонентская емкость АТС, номеров на 1 тыс. человек | | | 400 | - | |
| Примечания | 1. Значение расчетного показателя установлены с учетом Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 2. Потребителей необходимо обеспечить точками доступа телекоммуникационных сетей, исходя из норматива 1 точка доступа на одну семью. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки составляет 20 % от общего числа абонентов. 3. Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов связи, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=4E7517F706E49D8F0507558A68962DF7A2EFD8C659DB1A25C4B44B99a0H9I). | | | | | |
| 2.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, а также в границах населенных пунктов муниципальных образований и дорожные сооружения на таких автомобильных дорогах | | Плотность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах границах муниципального округа, км/кв. км | | | 0,024 | - | |
| Плотность улично-дорожной сети в границах застроенной территории, км/кв. км | | | 3,5 | - | |

| Категории и параметры улично-дорожной сети | Расчетная скорость движения, км/ч | для городских населенных пунктов | Магистральные дороги | скоростного движения | 120 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регулируемого движения | 80 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения | непрерывного движения | 100 | - |
| регулируемого движения | 80 | - |
| Магистральные улицы районного значения | транспортно-пешеходные | 70 | - |
| пешеходно-транспортные | 50 см п. п. [1] | - |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке | 40 | - |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов) | 50 | - |
| Парковые дороги | 40 | - |
| Проезды | | 40 | - |
| Пешеходные улицы и дороги | | 30 | - |
| Велосипедные дорожки | обособленные | 20 | - |
| изолированные | 30 | - |
| для сельских населенных пунктов | Поселковая дорога | | 60 | - |
| Главная улица | | 40 | - |
| Улица в жилой застройке | Основная | 40 | - |
| Второстепенная (переулок) | 30 | - |
| Проезд | 20 | - |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | | 20 | - |
| Ширина полосы движения, м | для городских населенных пунктов | Магистральные дороги | скоростного движения | 3,75 | - |
| регулируемого движения | 3,5 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения | непрерывного движения | 3,75 | - |
| регулируемого движения | 3,5 | - |
| Магистральные улицы районного значения | транспортно-пешеходные | 3,5 | - |
| пешеходно-транспортные | 4 | - |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке | 3 | - |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов) | 3,5 | - |
| Парковые дороги | 3 | - |
| Проезды | Основные | 3 см п. п. [2] | - |
| Второстепенные | 3,5 |  |
| Пешеходные улицы | основные | 1 |  |
| второстепенные | 0,75 | - |
| Велосипедные дорожки | | 1,5 | - |
| для сельских населенных пунктов | Поселковая дорога | | 3,5 | - |
| Главная улица | | 3,5 | - |
| Улица в жилой застройке | Основная | 3 | - |
| Второстепенная (переулок) | 2,75 | - |
| Проезд | 2,75-3 см п. п. [3] | - |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | | 4,5 | - |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | для городских населенных пунктов | Магистральные дороги | скоростного движения | 600 | - |
| регулируемого движения | 400 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения | непрерывного движения | 500 | - |
| регулируемого движения | 400 | - |
| Магистральные улицы районного значения | транспортно-пешеходные | 250 | - |
| пешеходно-транспортные | 125 | - |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке | 90 | - |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов) | 90 | - |
| Парковые дороги | 75 | - |
| Проезды | Основные | 50 | - |
| Второстепенные | 25 | - |
| Велосипедные дорожки | | 30 | - |
| Наибольший продольный уклон, % | для городских населенных пунктов | Магистральные дороги регулируемого движения | | 50 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения | непрерывного движения | 40 | - |
| регулируемого движения | 50 | - |
| Магистральные улицы районного значения | транспортно-пешеходные | 60 | - |
| пешеходно-транспортные | 40 | - |
| Улицы и дороги местного значения | Улицы в жилой застройке | 70 | - |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зон (районов) | 60 | - |
| Парковые дороги | 80 | - |
| Проезды | Основные | 70 | - |
| Второстепенные | 80 | - |
| Пешеходные улицы | основные | 40 | - |
| второстепенные | 60 | - |
| Велосипедные дорожки | | 30 | - |

|  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | | | | Магистральные дороги | | | | | | | | 50-75 | | | | - | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы | | | | | | | | 40-80 | | | | - | |
| Улицы и дороги местного значения | | | | | | | | 15-25 | | | | - | |
| Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах [4], м | | | | дороги скоростного движения | | | | | | | | 1 | | | | - | |
| магистральные улицы непрерывного движения | | | | | | | | 0,75 | | | | - | |
| магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | | | | | | | | 0,5 | | | | - | |
| Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | | | | при новом строительстве | | Магистральные улицы и дороги | | | | | | 10 | | | | - | |
| Улицы местного значения | | | | | | 8 | | | | - | |
| проезды | | | | | | 8 | | | | - | |
| в условиях реконструкции | | Магистральные улицы и дороги | | | | | | 8 | | | | - | |
| Улицы местного значения | | | | | | 6 | | | | - | |
| проезды | | | | | | 5 | | | | - | |
| Ширина боковых проездов, м | | | | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | | | | | | | | не менее 7 | | | | - | |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении | | | | | | | | 7,5 | | | | - | |
| при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | | | | | | | | 10,5 | | | | - | |
| Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | | | | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга | | | | | | | | | | | | - | |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | | | | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 | | | | | | | | | | | | - | |
| Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м | | | | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50 | | | | | | | | | | | | - | |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | | | | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин | | | | | | | | | | | | - | |
| Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м | | | | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | | | | | | | | не менее 35 | | | | - | |
| от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | | | | | | | | не менее 30 | | | | - | |
| от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | | | | | | | | не менее 20 | | | | - | |
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | | | | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | | | | | | | | 300 м в одном уровне | | | |  | |
| на магистральных дорогах скоростного движения | | | | | | | | 800 м в двух уровнях | | | | - | |
| на магистральных дорогах непрерывного движения | | | | | | | | 400 м в двух уровнях | | | | - | |
| Примечания | | | | 1. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения.  2. Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м.  3. На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 м и длиной не менее 15 м на расстоянии не более 75 м между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 м; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 м.  4. В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,5 м.  5. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается. Количество въездов в квартал (микрорайон) жилой застройки должно быть не менее двух. К каждому участку жилой застройки необходимо предусмотреть проезд. В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается устройство транзитных проездов через территорию группы жилых домов, объединенных общим пространством (двором). | | | | | | | | | | | | | |
| Категории и параметры улично-дорожной сети в массивах ИЖС | ширина улицы [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | с разделительной полосой | | | 80-240 | | | - | | |
| без разделительной полосы | | | 80-240 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | с одной проезжей частью | | | 33-40 | | | - | | |
| с тремя проезжими частями | | | 42-56 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 38-50 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 27 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 26 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 20 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 18-20 | | | - | | |
| нет сетей | | | 12-18 | | | - | | |
| Ширина полосы движения [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | | | | 3,75 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | | | | 3,5 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 3,5-4,5 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | | | | 3 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | | | | 3,5-4,5 | | | - | | |
| Число полос движения [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | | | | 4 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Ширина пешеходной части тротуара [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | | | | 2,5 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | | | | 1,5 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 2,5 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | | | | 1,5 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | | | | 1,5 | | | - | | |
| Ширина велосипедной дорожки [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | с разделительной полосой | | | 2 | | | - | | |
| без разделительной полосы | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | с одной проезжей частью | | | 1,5 | | | - | | |
| с тремя проезжими частями | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 3 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 2 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 2 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 2 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 2 | | | - | | |
| нет сетей | | | - | | | - | | |
| Количество пешеходных дорожек, шт | | | | Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | | | | Не менее 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | Не менее 2 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Количество велосипедных дорожек, шт | | | | Магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | не менее 1 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Ширина озеленения [1], м | | | | магистральная улица общегородского значения (тип улицы 1 ИЖС) | | | | | с разделительной полосой | | | 17-97 | | | - | | |
| без разделительной полосы | | | 18-98 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (тип улицы 2 ИЖС) | | | | | с одной проезжей частью | | | 5,5-12,5 | | | - | | |
| с тремя проезжими частями | | | 3,5-11,5 | | | - | | |
| Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (тип улицы 3 ИЖС) | | | | | | | | 8-16 | | | - | | |
| Улица в жилой застройке (тип улицы 4 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 5-8 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 5-8 | | | - | | |
| Проезд (тип улицы 5 ИЖС) | | | | | инженерные сети с 2-х сторон | | | 5 | | | - | | |
| инженерные сети с 1-ой стороны | | | 5,25-6,25 | | | - | | |
| нет сетей | | | 5,25-6,25 | | | - | | |
| Места кратковременного отдыха пешеходов, с местом для инвалидного кресла | | | | расстояние между местами отдыха, м | | | | | | | | 150 | | |  | | |
| Примечания | | | | 1. Параметры приняты в соответствии со сводным стандартом благоустройства массивов ИЖС Белгородской области.  2.Озеленение прогулочной зоны рекомендуется выполнять с двух сторон с помощью линейной посадки деревьев с шагом 5 м.  3.Ширина Велосипедных переездов, обособленных от пешеходных переходов должна быть не меньше ширины велодорожки.  4.Интервал между нерегулируемыми пешеходными переходами -100м.  5.Декоративное озеленение в местах кратковременного отдыха выполнять с помощью живой изгороди, хвойных кустарников и многолетних трав.  6.Озелененеие биодренажных канав целесообразно выполнять с помощью влаголюбивых декоративных растений  7. Для повышения безопасности пешеходов рекомендуется выполнить уменьшение радиусов поворота. На округлениях, где тротуар и проезжая часть находятся в одном уровне, следует устанавливать ограничительные столбики.  8.Минимальная ширина пешеходной зоны тротуара 1.5 м.  9. На маршрутах движения общественного транспорта для того, чтобы движение автобусов не замедляло движение остального транспорта, необходимо предусмотреть заездные карманы шириной 3.5 м. Длина остановочной площадки 20 м. Рекомендуемая длина участков въезда и выезда – 20 м. Остановка общественного транспорта должна включать крытый павильон с выделенным местом для информации, урну, перильные ограждения по периметру площадки в случае перепадов рельефа. Остановочный павильон следует размещать на расстоянии не менее 2 м от края кармана.  10. В местах кратковременного отдыха необходимо устраивать навесы (укрытия) с обязательной площадкой для размещения коляски или инвалидного кресла не менее 1.2 х 1.2 м. Рекомендуемое расстояние между местами отдыха – 150 м. Скамьи должны быть развернуты друг к другу, либо ориентированы на пешеходную зону  11. Пешеходные и велосипедные дорожки при количестве более 1 устраивать по обе стороны улицы. | | | | | | | | | | | | | |
| Категории и параметры автомобильных дорог общей сети | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед./сут | | | | категория IВ | | | | | | | | 14000 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 6000 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 2000-6000 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 200-2000 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 200 | | | - | | |
| Расчетная скорость движения, км/ч | | | | категория IВ | | | | | | | | 100 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 120 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 100 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 80 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 60 | | | - | | |
| Число полос движения | | | | категория IВ | | | | | | | | 4; 6; 8 см п. п. [1] | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 2; 4 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Ширина центральной разделительной полосы[2], м | | | | категория IВ | | | | | | | | 100 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 120 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 100 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 80 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 60 | | | - | | |
| Ширина обочины, м | | | | категория IВ | | | | | | | | 3,75 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 3,75/2,5 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 2,5 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 1,75 | | | - | | |
| Наименьший радиус кривых в плане, м | | | | категория IВ | | | | | | | | 1200 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 800 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 600 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 800 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 600 | | | - | | |
| Наибольший продольный уклон, % | | | | категория IВ | | | | | | | | 50 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 40 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 50 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 60 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 70 | | | - | | |
| Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км | | | | категория IВ | | | | | | | | 6,5 | | | - | | |
| категория II | | | | | | | | 4,9 | | | - | | |
| категория III | | | | | | | | 4,6 | | | - | | |
| категория IV | | | | | | | | 3,5 | | | - | | |
| категория V | | | | | | | | 3,3 | | | - | | |
| Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | | | | на дорогах I-II категорий – 1000, на дорогах III категории – 600, на дорогах IV V категорий – 400 | | | | | | | | | | | - | | |
| Минимальная длина остановочной площадки, м | | | | 10 | | | | | | | | | | | - | | |
| Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | | | | для автомобильных дорог I-III категорий – 3 | | | | | | | | | | | - | | |
| Примечания | | | | 1. Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. – 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. – 6 полос; свыше 80000 ед./сут. – 8 полос.  2. Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м – для дорог категории IA, не менее 12,5 м – для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2-5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами.  3. На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м. | | | | | | | | | | | | | |
| Общественный пассажирский транспорт | | | | | Расчетная скорость движения, км/ч | | | | | | | | 40 | | | - | | |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км | | | | | | | | 1,5 | | | - | | |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | | | | | город | | | - | | | 500 м | | |
| сельская территория | | | - | | | 800 м | | |
| Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м | | | | | | | | 4 | | | - | | |
| Размещение остановочных площадок автобусов | | | | | за перекрестками | | | не менее 25 м до стоп-линии | | | - | | |
| перед перекрестками | | | не менее 40 м до стоп-линии | | | - | | |
| за наземными пешеходными переходами | | | не менее 5 м | | | - | | |
| Длина остановочной площадки, м | | | | | | | | 20 м на один автобус, но не более 60 м | | | - | | |
| Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | | | | | | | | равна ширине основных полос проезжей части | | | - | | |
| Ширина отстойно-разворотной площадки, м | | | | | | | | не менее 30 | | | - | | |
| Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | | | | | | | | не менее 50 | | | - | | |
| Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | | | | | 100 машин | | | 2,3 | | | - | | |
| 200 машин | | | 3,5 | | | - | | |
| 300 машин | | | 4,5 | | | - | | |
| 500 машин | | | 6,5 | | | - | | |
| Автозаправочные станции | Категории и параметры | | | | классификация[1] | | городская автозаправочная станция | | | пропускная способность, машин/час | | | 80-120 | | | - | | |
| Количество резервуаров, объемом 25 м3 | | | 4-6 | | | - | | |
| количество топливораздаточных колонок | | | 4-6 | | | - | | |
| площадь территории, га | | | 0,2-0,3 | | | - | | |
| придорожная автозаправочная станция (за границей населенных пунктов) | | | пропускная способность, машин/час | | | 80-120 | | | - | | |
| количество топливораздаточных колонок | | | 4-6 | | | - | | |
| Количество резервуаров, объемом 25 м3 | | | 4-6 | | | - | | |
| площадь территории, га | | | 0,2-0,3 | | | - | | |
| автозаправочный комплекс (за границей населенных пунктов) | | | пропускная способность, машин/час | | | 160-240 | | | - | | |
| количество топливораздаточных колонок | | | 8-12 | | | - | | |
| Количество резервуаров, объемом 25 м3 | | | 8-12 | | | - | | |
| площадь территории, га | | | 0,24-4 | | | - | | |
| Уровень обеспеченности, колонка | | | | | | | | 1 на 1200 автомобилей | | | - | | |
| Размер земельного участка, га | | | | | на 2 колонки | | | 0,1 | | |
| на 5 колонок | | | 0,2 | | |
| на 7 колонок | | | 0,3 | | |
| на 9 колонок | | | 0,35 | | |
| на 11 колонок | | | 0,4 | | |
| Примечания | | | | 1. Классификация приведена в соответствии со стандартом благоустройства автозаправочных станций на территории Белгородской области.  2.При проектировании автозаправочных станций и комплексов руководствоваться указанным стандартом. 3.Городские автозаправочные станции озеленять следующим ассортиментом растений: низкорослые, среднерослые и высокорослые хвойные и лиственные кустарники, многолетники, декоративные злаки. Допускается использовать контейнерное озеленение. Фундаменты и крепежные элементы информационных конструкций и флагштоков скрывать низкорослыми хвойными кустарниками, декоративными злаками. Декоративное освещение островков, подсветку зоны въезда/выезда выполнять осветительными столбиками высотой до 0,9 м. Благоустройство территории автозаправочных станций выполнять с использованием малых архитектурных форм (МАФ) на хорошо просматриваемых, свободных от застройки территориях. В городских автозаправочных станциях допускается предусматривать туалет, душ и магазин.  4. Придорожные автозаправочные станции озеленять следующим ассортиментом растений: низкорослые, среднерослые и высокорослые хвойные и лиственные кустарники, многолетники, декоративные злаки. Допускается устраивать живую изгородь и использовать контейнерное озеленение . Фундаменты и крепежные элементы информационных конструкций и флагштоков скрывать низкорослыми хвойными кустарниками, декоративными злаками. Необходимо устраивать площадки кратковременного отдыха, рядом с местами временного хранения автомобилей. Площадки оборудовать городской мебелью, урнами, декоративным и защитным ограждением. Устраивать освещение торшерами. Декоративное освещение островков, подсветку зоны въезда/выезда выполнять осветительными столбиками высотой до 0,9 м. Благоустройство территории автозаправочных станций выполнять с использованием МАФ на не препятствующих обзору островках вдоль проезжей части. Необходимо выполнять ограждение мусорных контейнеров и контейнеров хранения топлива. Придорожные автозаправочные станции необходимо оборудовать душем и туалетом, площадкой для временного хранения автомобилей и местами кратковременного отдыха. На территории автозаправочной станции обязательно наличие магазина. Допускается размещать мойки, СТО  и кафе.  5. Автозаправочные комплексы озеленять следующим ассортиментом растений: низкорослые, среднерослые и высокорослые хвойные  и лиственные кустарники, многолетники, декоративные злаки. Допускается устраивать живую изгородь и использовать контейнерное озеленение. Фундаменты и крепежные элементы информационных конструкций и флагштоков скрывать низкорослыми хвойными кустарниками, декоративными злаками. На автозаправочных комплексах необходимо размещать мойки, СТО, магазин, экспресс-кафе, станции подзарядки электрокаров. Автозаправочные комплексы необходимо оснащать туалетом, душем, площадками кратковременного отдыха, рядом с местами временного хранения автомобилей. Площадки для кратковременного отдыха оборудовать городской мебелью, урнами, декоративным и защитным ограждением. Устраивать освещение торшерами высотой 2.5-3 м и декоративной подсветкой. Декоративное освещение островков, подсветку зоны въезда/выезда выполнять осветительными столбиками высотой до 0,9 м. Благоустройство территории автозаправочных станций выполнять с использованием МАФ на не препятствующих обзору островках вдоль проезжей части и га площадках кратковременного отдыха необходимо выполнять ограждение мусорных контейнеров и контейнеров хранения топлива. | | | | | | | | | | | | | |
| Автогазозаправочные станции | | | | | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | | | | | | | | не менее 15 | | | - | | |
| Размер земельного участка, га | | | | | на 2 колонки | | | 0,1 | | |
| на 5 колонок | | | 0,2 | | |
| на 7 колонок | | | 0,3 | | |
| на 9 колонок | | | 0,35 | | |
| на 11 колонок | | | 0,4 | | |
| Автокемпинги, мотели | | | | | Максимальное расстояние между объектами на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V, км | | | | | | | | 250 | | | - | | |
| 500 | | |
| Станции технического обслуживания | | | | | Количество постов на 200 автомобилей | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Размер земельного участка, Га | | | | | на 10 постов | | | 1,0 | | | - | | |
| на 15 постов | | | 1,5 | | | - | | |
| на 25 постов | | | 2,0 | | | - | | |
| на 40 постов | | | 3,5 | | | - | | |
| Автомойки | | | | | Количество постов на 1000 автомобилей | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | | | | | Количество единиц / транспорт. предприятие | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта. | | | | | Количество единиц / вид транспорта | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| Парковки | Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих  объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднеэтажная жилая застройка | | | | количество машино-мест на квартиру | | | | | | | | 0,9 | | | 400 м | | |
| Малоэтажная жилая застройка | | | | количество машино-мест на квартиру | | | | | | | | 1,3 | | | 400 м | | |
| Блокированная жилая застройка | | | | количество машино-мест на дом (блок) | | | | | | | | 1,3 | | | 400 м | | |
| Застройка индивидуальными  жилыми домами | | | | количество машино-мест на квартиру | | | | | | | | не нормируется | | | 400 м | | |
| Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 200 – 220\* | | | 250 м | | |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 100 – 120\* | | | 250 м | | |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 50 – 60\* | | | - | | |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - с операционными залами | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 30 – 35\* | | | 250 м | | |
| - без операционных залов | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 55 – 60\* | | | 250 м | | |
| Здания и комплексы многофункциональные | | | | Количество машино-мест определяется для каждого функционально-планировочного компонента здания в соответствии с требованиями настоящего раздела «Парковки» | | | | | | | | - | | |  | | |
| Здания судов общей юрисдикции | | | | 1 машино-место на количество работников | | | | | | | | 1,4 работника | | | - | | |
|  | | | | 1 машино-место на судей | | | | | | | | 0,7 судьи | | | - | | |
|  | | | | 1 машино-место для служебного автотранспорта | | | | | | | | По заданию на проектирование | | | - | | |
| Здания и сооружения следственных органов | | | | 1 машино-место на сотрудника | | | | | | | | 3 сотрудника | | | - | | |
| Общеобразовательные и дошкольные организации | | | | 1 машино-место на преподавателей, сотрудников, обучающихся, занятых  в одну смену | | | | | | | | 2 – 3 преподавателя и сотрудника + 1 временное машино-место на 30 обучающихся\* | | | 100 м | | |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | | | | 1 машино-место на преподавателей, сотрудников, студентов, занятых  в одну смену | | | | | | | | 2 – 3 преподавателя и сотрудника + 1 временное машино-место на 30 обучающихся\* | | | 100 м | | |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 20 – 25\* | | | - | | |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 30 – 35\* | | | 250 м | | |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 40 – 50\* | | | 250 м | | |
| Специализированные магазины  по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники,  музыкальных инструментов,  ювелирные, книжные и т.п.) | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 60 – 70\* | | | 250 м | | |
| Рынки постоянные: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - универсальные  и непродовольственные | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 30 – 40\* | | | 250 м | | |
| - продовольственные  и сельскохозяйственные | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 40 – 50\* | | | 250 м | | |
| Предприятия общественного  питания периодического спроса (рестораны, кафе) | | | | 1 машино-место на количество посадочных мест | | | | | | | | 4 – 5\* | | | 250 м | | |
| Бани | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 5 – 6\* | | | - | | |
| Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны и др. | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 10 – 15\* | | | - | | |
| Салоны ритуальных услуг | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 20 – 25\* | | | - | | |
| Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | | | | 1 машино-место на количество рабочих мест приемщика | | | | | | | | 1 – 2\* | | | - | | |
| Гостиницы: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - категория до 3 звезд включительно | | | | 1 машино-место на количество номеров | | | | | | | | 5\* | | | 250 м | | |
|  | | | | 1 машино-место на количество работников | | | | | | | | 10 | | | 250 м | | |
| категория 4 звезды и выше | | | | 1 машино-место на количество номеров | | | | | | | | 3\* | | | 250 м | | |
|  | | | | 1 машино-место на количество работников | | | | | | | | 10 | | | 250 м | | |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 6 – 8\* | | |  | | |
| Театры, концертные залы: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - городского значения (1-й  уровень комфорта) | | | | 1 машино-место на количество зрительских мест | | | | | | | | 4 – 7\* | | | 250 м | | |
| - другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта)  и конференц-залы | | | | 1 машино-место на количество зрительских мест | | | | | | | | 15 – 20\* | | | 250 м | | |
| Киноцентры и кинотеатры: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - городского значения  (1-й уровень комфорта) | | | | 1 машино-место на количество зрительских мест | | | | | | | | 8 – 12\* | | | 250 м | | |
| - другие (2-й уровень комфорта) | | | | 1 машино-место на количество зрительских мест | | | | | | | | 15 – 25\* | | | 250 м | | |
| Центральные, специальные  и специализированные библиотеки, интернет-кафе | | | | 1 машино-место на количество мест | | | | | | | | 6 – 8\* | | | - | | |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 8 – 10, но не менее 10 машино-мест на объект\* | | | - | | |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 4 – 7\* | | | - | | |
| Бильярдные, боулинги | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 3 – 4\* | | | - | | |
| Дворец бракосочетания, ЗАГС | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 15 – 20\* | | | - | | |
| Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры) | | | | 1 машино-место на количество сотрудников | | | | | | | | 5 – 10 | | | 250 м | | |
|  | | | | 1 машино-место на количество коек | | | | | | | | 5 – 10\* | | | 250 м | | |
| Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | | | | 1 машино-место на количество сотрудников | | | | | | | | 14 – 20 | | | 250 м | | |
|  | | | | 1 машино-место на количество коек | | | | | | | | 20\* | | | 250 м | | |
| Поликлиники, в том числе амбулатории | | | | 1 машино-место на количество сотрудников | | | | | | | | 14 – 20 | | | 250 м | | |
|  | | | | 1 машино-место на количество посещений | | | | | | | | 30 –50\* | | | 250 м | | |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | | | | 1 машино-место на количество мест на трибунах | | | | | | | | 25 – 30\* | | | 250 м | | |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные  и тренажерные залы) | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - общей площадью менее 1000 кв. м | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 25 – 40\* | | | 250 м | | |
| - общей площадью 1000 кв. м и более | | | | 1 машино-место на кв. м общей площади | | | | | | | | 40 – 55\* | | | 250 м | | |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |
| - тренажерные залы площадью  150 – 500 кв. м | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 8 – 10\* | | | 250 м | | |
| - ФОК с залом площадью  1000 – 2000 кв. м | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 10\* | | | 250 м | | |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 – 3000 кв. м | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 5 – 7\* | | | 250 м | | |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 3 – 4\* | | | 250 м | | |
| Аквапарки, бассейны | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 5 – 7\* | | | 250 м | | |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 6 – 7\* | | | 250 м | | |
| Железнодорожные вокзалы | | | | 1 машино-место на количество пассажиров дальнего следования в час пик | | | | | | | | 8 – 10\* | | | - | | |
| Автовокзалы | | | | 1 машино-место на количество пассажиров в час пик | | | | | | | | 10 – 15\* | | | - | | |
| Количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пляжи и парки в рекреационных зонах отдыха | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 15 – 20\* | | | 400 м | | |
| Парки культуры и отдыха | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 10 – 12\* | | | 400 м | | |
| Лесопарки | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 7 – 10\* | | | 400 м | | |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 10 – 15\* | | | 400 м | | |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | | | | 1 машино-место на количество отдыхающих и обслуживающего персонала | | | | | | | | 3 – 5\* | | | 400 м | | |
| Предприятия общественного питания, торговли | | | | 1 машино-место на количество мест в залах или единовременных посетителей  и персонала | | | | | | | | 7 – 10\* | | | 250 м | | |
| Ботанические сады, зоопарки, аквапарки и луна-парки и т.д. | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | 10\* | | | 250 м | | |
| Кемпинги, мотели | | | | 1 машино-место на количество единовременных посетителей | | | | | | | | По расчетной вместимости объекта | | | - | | |
| Размеры земельного участка открытых стоянок автомобилей, кв.м/1 автомобиль | | | | | | | | | | | | 25 | | | - | | |
| Примечания | | | | \* На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10 процентов машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при количестве мест:  - до 100 включительно – 5 процентов, но не менее одного места;  - от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 процентов от количества мест свыше 100;  - от 201 до 500 – 8 мест и дополнительно 2 процентов от количества мест свыше 200;  - 501 и более – 14 мест и дополнительно 1 процентов от количества мест свыше 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Велодорожки [1] | Расчетные показатели | | | | велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| велодорожка в каждой рекреационной зоне | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| велодорожка в центральной части города | | | | | | | | 1 | | | - | | |
| протяженность, м | | | | | | | | не менее 50 | | | - | | |
| Примечания | | | | 1. Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2016.  2.Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается:  - предприятия, учреждения, организации - для 10 % от количества персонала и единовременных посетителей;  - объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 % от количества персонала и единовременных посетителей;  - транспортные пересадочные узлы - не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей; места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | общего типа | | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | | | | | | | | | | 52 см п. п. [1] | | | город - 500 м, сельская территория - 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности | | |
| Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации:: | | | | | | до 100 мест | | | | 40 | | |
| свыше 100 мест | | | | 35 | | |
| Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: | | | | | | для детей ясельного возраста | | | | 7,5 | | |
| для детей дошкольного возраста | | | | 9 | | |
| специализированного типа | | мест в % от численности детей 1-6 лет | | | | | | | | | | 3 | | | - | | |
| оздоровительное | | мест в % от численности детей 1-6 лет | | | | | | | | | | 12 | | | - | | |
| Примечания | | 1. Расчетные показатели дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются в соответствии с официальными демографическими данными по Белгородской области за 2015 год, исходя из рождаемости 13 человек на 1000 жителей.  2. Дошкольные образовательные организации целесообразно предусматривать в населенных пунктах с численностью постоянного населения свыше 200 человек. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные школы | | Уровень обеспеченности, учащихся на 1 тыс. человек | I ступень обучения (начальное общее образование 1-4 классы) | | | | | | | | | | 52 см п. п. [1] | | | | город - 500 м, сельская территория - для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| II ступень обучения (основное общее образование 5-9 классы) | | | | | | | | | | 65 см п. п. [1] | | | |
| III ступень обучения (среднее (полное) образование 10-11 классы)[2] | | | | | | | | | | 20 см п. п. [1] | | | |
| Размер земельного участка, м2 | Расчет размера земельного участка выполняется по формуле:  Sнорм - нормативная площадь земельного участка в зависимости от мощности школы, кв.м;  Nпл - норматив площади на 1 место соответствующий диапазону мощности школы, кв.м;  Nпл+1 - норматив площади на 1 место для следующего (большего) диапазона мощности школы, кв.м;  Dкон - конечное значение диапазона мощности школы, мест;  Dнач - начальное значение диапазона мощности школы, мест;  Dпроект - проектная мощность школы, мест. | | | | | | | | | |  | | | |
| Примечания | | 1. Расчетные показатели дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимаются в соответствии с официальными демографическими данными по Белгородской области за 2015 год, исходя из рождаемости 13 человек на 1000 жителей.  2. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1 - 9 классы) и 75 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10 - 11 классы) при обучении в одну смену.  3. Для учащихся общеобразовательных организаций, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест от общей вместимости организации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | | | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | | | | 8 % общего числа школьников | | | | | | 11 | | | 30 км транспортной доступности | | |
| Школы-интернаты | | | мест на 1 тыс. человек | | | | | | | | | | 2 | | | - | | |
| Организации дополнительного образования (внешкольные учреждения) | | | Количество мест дополнительного образования, % от общего числа школьников | | | | Дворец (Дом) творчества школьников | | | | | | 3,3 | | | город - не более 30 мин, сельская территория - рекомендуется предусматривать в зданиях школ | | |
| Станция юных техников | | | | | | 0,9 | | |
| Станция юных натуралистов | | | | | | 0,4 | | |
| Станция юных туристов | | | | | | 0,4 | | |
| Детско-юношеская спортивная школа | | | | | | 2,3 | | |
| Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | | | | | | 2,7 | | |
| Размер земельного участка, га | | | | | | | | | | 0,3 | | |
| Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (для организации отдыха детей в каникулярное время) | | | Количество место, % от общего числа школьников | | | | | | | | | | 20 | | | 500 м | | |
| 2.4 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физическая культура и спорт | | Физкультурно-спортивные залы, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий границах муниципального округа | | | | м² площади пола на 1000 чел., | | Для границах муниципального округа: | | | до 2020 года | 150 | | | 30 мин в одну сторону | | | |
| с 2021 по 2035 годы | 250 | | |
| Плавательные бассейны, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий границах муниципального округа | | | | м² зеркала воды на 1000 чел. | | | | | до 2020 года | 20 | | | 30 мин в одну сторону/1500м | | | |
| с 2021 по 2035 – | 25 | | |
| Плоскостные спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий границах муниципального округа | | | | м² на 1000 чел. | | | | | до 2020 года | 3000 [9] | | | - | | | |
| с 2021 по 2035 | 3700 [9] | | |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | | | | Размер земельного участка, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | | | | | | 80 | | | 500 м | | | |
| Лыжные базы | | | | Уровень обеспеченности, объект на границах муниципальный округ | | | | | до 2020 года | 5 | | | - | | | |
| с 2021 по 2035 годы | 8 | | |
| Стрелковые тиры | | | | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | | | | | до 2020 года | 25 | | | - | | | |
| с 2021 по 2035 годы | 30 | | |
| Гребные базы | | | | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | | | | | до 2020 года | 2 | | | - | | | |
| с 2021 по 2035 годы | 5 | | |
| Примечания | | | | 1.В населенных пунктах с численностью населения от 0,2 до 2 тыс. человек необходимо предусматривать один спортивный зал на 162 кв. м площади пола, с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек - один спортивный зал на 540 кв. м площади пола.  2. В населенных пунктах населения более 6 тыс. человек целесообразно предусматривать один плавательный бассейн на 212,5 кв. м зеркала воды (25х8,5).  3. Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, расположенных при общеобразовательных организациях. Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания для обеспечения наилучшей доступности.  4. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.  5. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения регионального значения (при наличии), местного значения муниципального округа.  6. Спортивные площадки на территории массивов ИЖС делятся на: спортивно-развивающие площадки (игровое и спортивное оборудование для игр и активного отдыха), тренажерные открытые площадки (стационарно закрепленные вело- и силовые тренажеры), гимнастические площадки (воркаут). Рекомендуемый минимальный набор оборудования и городской мебели: теневой навес-пергола, скамья, урна (не менее 1 урны на 2 скамьи), уличный светильник (высота не более 3 м), опора освещения (высота 9 м), универсальная игровая площадка, площадка для стритбола, площадка воркаут, площадка для игры в настольный теннис, велопарковка.  7. Для организации комфортного пребывания на детских и спортивных площадках рекомендуется устройство линейных посадок деревьев и кустарников. Организацию декоративных композиций из вечнозелёных кустарников и многолетних трав рекомендуется выполнить  с учётом зонирования территории. Для создания комфортного микроклимата рекомендуется использование рядовой посадки деревьев  с шагом 5м.  8.Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, установлены для пешеходной доступности объектов данного вида в разрезе видов жилой застройки.  9. В том числе по типу: крытые плоскостные сооружения – 30 %, открытые плоскостные сооружения – 70 %. | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов: Мусороперерабатывающие заводы. Мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции. | | | | | | Мощность, тонн/чел (куб.м/чел). в год: Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует принимать, исходя из норм образования твердых коммунальных отходов[1]: | | для жилых домов, имеющих водопровод, канализацию, центральное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления пищи и бытовых нужд | | | | 0,19-0,225  (0,9-1) | | | - | | | |
| для прочих жилых зданий | | | | 0,3-0,45  (1,1-1,5) | | | - | | | |
| Общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий | | | | 0,28-0,3  (1,4-1,5) | | | - | | | |
| смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | | | | 0,005-0,015 (0,008-0,02) | | |  | | | |
| Нормы образования крупногабаритных отходов следует принимать в % от приведенных значений. | | | | | | 8 | | | - | | | |
| Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн твердых коммунальных отходов [1]: | | мусороперерабатывающие заводы | | | | 0,05 | | | - | | | |
| мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции | | | | 0,04 | | | - | | | |
| полигоны твердых коммунальных отходов | | | | 0,02-0,05 | | | - | | | |
| Минимальные расстояния[1], м | | мусороперерабатывающие заводы мощностью, тыс. т в год | | | до 100 | 300 | | |  | | | |
| св. 100 | 500 | | |  | | | |
| мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции | | | | 100 | | |  | | | |
| полигоны твердых коммунальных отходов | | | | 500 | | |  | | | |
| Площадки для установки контейнеров для сбора мусора | | | | | | Уровень обеспеченности, тонн/чел в год | | | | | | см п. п. [1] | | | 100 м | | | |
| Размер земельного участка, кв.м | | | | | | не более 5 контейнеров | | |
| Периодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю | | | | | | 1 | | |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | | | | | | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м | | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | | | | 1000 | | | - | | | |
| до автомобильных, железных дорог | | | | 300 | | | - | | | |
| до скотопрогонов и пастбищ | | | | 200 | | | - | | | |
| Размер земельного участка, кв.м | | | | | | не менее 600 | | | - | | | |
| Примечание: | | | | | | 1. Расчетные показатели приняты в соответствии с п. 12.3 СП 42.13330.2016. 2. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.   Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),  где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в области архивного дела | | Муниципальный архив | | | | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | | | | | | 1 см п.п.[1] | | | - | | | |
| Размер земельного участка, га  вместимость, млн. единиц хранения | | | | | до 0,5 | 0,3 | | |
| от 0,5 до 1 | 0,4 | | |
| от 1 до 2 | 0,5 | | |
| в области молодежной политики | | Подростково-моложеный центр и спортивно-досуговая площадка | | | | Количество подростково-молодежных центров спортивно-досуговых площадок на территории муниципального округа, ед. | | | | | | 3 | | | 1,5 км | | | |
| Учреждения по работе с детьми и молодежью (Муниципальные Дома молодежи) | | | | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | | | | | | 1 | | | - | | | |
| в области жилищного строительства и муниципального жилищного фонда | | Параметры многоквартирного жилищного строительства | | | | вход в подъезд | | козырек | | | ширина, м | 2-5 | | | - | | | |
| глубина, м | не менее 1 | | | - | | | |
| высота, м | не менее 2,5 | | | - | | | |
| вход-ниша | | | ширина, м | 2-5 | | | - | | | |
| глубина, м | не менее 0,5 | | | - | | | |
| высота, м | 3-10 | | | - | | | |
| двери | | | высота отбойной пластины в нижней части дверного полотна, мм | не менее 200 | | | - | | | |
| % светопрозрачного покрытия от общей площади дверного полотна, % | не менее 70 | | | - | | | |
| тамбур и коридор | | глубина тамбура, м | | | | 2 | | | - | | | |
| ширина коридора на пути движения человека от входа до лифта, м | | | | 2 | | | - | | | |
| высота размещения почтовых ящиков (нижний и верхний уровень), м | | | | 1, 1,8 | | | - | | | |
| «чистая» высота коридора, м | | | | 3 | | | - | | | |
| колясочная | | площадь, кв.м на одну квартиру, но не менее 10 кв.м | | | | 0,5 | | | - | | | |
| кондиционеры | | для квартир, ед | | | | на 1 меньше количества комнат, но не менее 1го на квартиру | | | - | | | |
| надкровельная часть | | Расстояние от выступающих элементов кровли, высотой 500мм и более до края кровли, м | | | | не менее 3 | | | - | | | |
| Высота парапет, % от высоты самого высокого объемного элемента крыши | | | | не менее 70% | | | - | | | |
| лоджия | | глубина остекленной лоджии, м | | | | не менее 1.5 | | | - | | | |
| глубина не остекленной лоджии, м | | | | не менее 1 | | | - | | | |
| балкон | | глубина не остекленного балкона, м | | | | не менее 1 | | | - | | | |
| глубина остекленного балкона, м | | | | не менее 1.5 | | | - | | | |
| глубина французского балкона, м | | | | до 0.5 м | | | - | | | |
|  | | | | Встроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах этажностью от 4 до 9 этажей (при новом строительстве) | | % от общей жилой площади здания | | | | Не менее 3 | | | - | | | |
| Учётная норма площади жилого помещения [2] | | | | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека | | | | | | 24 | | | - | | | |
| Примечания | | | | 1. При проектировании многоквартирных жилых домов руководствоваться стандартом качества жилья для городов Белгородской области.  2. Параметры приняты в соответствии со стандартом качества жилья для городов Белгородской области.  3.Каждая входная группа оборудуется табличкой с номером подъезда и номерами квартир (номер подъезда должен читаться с расстояния не менее 5 м), придворной грязезащитной ячеистой решеткой в приямке, светильником для освещения входной площадки; скамьей  и урной; вызванным блоком домофона; не допускается размещение на фасаде доски объявлений.  4.Вход должен быть без ступеней. Входная площадка не может быть меньше горизонтальной проекции козырька. Опоры козырька могут быть в виде колонны или стены. Толщина опорной сетки не должна быть больше толщины козырька. Опорная стенка должна быть сделана заподлицо с козырьком. Не допускается использование колонн с двух сторон.  5.Входные и тамбурные двери должны быть одинаковыми. Не допускается использование ПВХ белого цвета. В случае устройства наружного тамбура, устраивать внутреннее освещение.  6. В коридоре могут быть радиаторы отопления (в нижней части стены), почтовые ящики, место сбора рекламных листовок; элементы внутренней навигации; доска объявлений.  7.Освещение в коридоре обязательно; почтовые ящики и радиаторы отопления не должны уменьшать допустимую ширину коридора.  8.Уровень остановки лифта на перовом этаже должен быть равен уровню входной площадки; выход из лестнично-лифтового холла обязательно во двор; кнопки лифта - металлические. В многоквартирных домах без лифтов обязательно наличие холла между лестницей  и входным тамбуром.  9. Размер колясочной можно уменьшить на 50%, если во дворе предусмотрена крытая велопарковка, площадью минимум 15 кв.м. Колясочная должна располагаться на первом этаже. Вход в колясочную может быть из лифтового холла, из коридора, из тамбура. Допускается совмещать колясочную комнату с наружным тамбуром при соблюдении требований к наружным тамбурам и при условии, что наружная стена колясочной не выступает за плоскость остекления тамбура.  10. Фасад с коммерческими помещениями, расположенными на первом этаже жилого дома, может быть в створе с фасадом жилого дома (встроенные помещения), западать или выступать (встроенно-пристроенные помещения) относительно фасада жилого дома. В одном жилом здании весь фасад с коммерческими помещениями должен быть одного типа. Входы в коммерческие помещения осуществляются с уровня земли, ступени не допускаются. Входы не могут выступать за плоскость фасада. Входы устраивают только со стороны улиц, вход со стороны двора запрещён. Входы в коммерческие помещения допускается организовывать в торце здания, если напротив нет входов в подъезды. Перед коммерческими помещениями обязательно наличие урны, выполненной в едином стиле в пределах одного дома. Вывески названий коммерческих предприятий выполняются в едином стиле на протяжении всего фасада согласно архитектурно-художественной концепции городской улицы, и размещаются в выделенных для этого местах — над защитными козырьками входов.  11. Технический вход не может выступать за пределы фасада. Для каждого технического входа должен быть свой козырёк; если вход утопленного типа, то козырёк не требуется.  12. Дверь в подъезд и эвакуационная дверь могут располагаться под одним козырьком. Технические входы оборудуются своими, раздельными козырьками. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 13. Если в жилом доме предусмотрены индивидуальные входы в квартиры на первом этаже, то крыльцо должно быть не более чем с тремя ступенями, над входами должны отсутствовать козырьки, вход не должен выступать за пределы фасада; дверь должна быть изготовлена из светопрозрачного материала.  14. Разрешается только отмостка скрытого типа или с каменным покрытием. Допускается совмещение отмостки с тротуаром. Стена приямка должна быть не выше 150 мм, относительно уровня земли. Накрывным элементом приямка может быть решетка с мелкой ячейкой или стекло.  15.Газовые и водосточные трубы, проходящие по фасаду, окрашиваются в цвет участка фасада, по которому они проходят. Водосточные трубы допускается окрашивать полностью в цвет, преобладающий на фасаде.  16. Отвод воды с крыши и выступающих частей здания должен осуществляется в ливневую канализацию. Допускается устанавливать водоотвод по лотку, накрытому решеткой, если водосточные трубы проходят по дворовым фасадам, а так же по торцевым, если на них  не располагаются входы в коммерческие помещения. Не допускается сброс ливневых стоков на рельеф (отмостку, грунт или тротуар).  Не допускается применение водоотводных лотков без решёток.  17. На фасаде жилого дома должны быть предусмотрены места для установки наружных блоков кондиционеров. Места для размещения этих блоков должны быть декорированы таким образом, чтобы скрыть блок. Для отвода конденсата должны быть предусмотрены дренажные каналы.  18.Для улучшения санитарно-гигиенических условий использование внутреннего мусоропровода в жилом доме запрещено. Разрешается только организованный сбор мусора в контейнеры на прилегающей территории. Место размещения контейнеров должно быть защищено навесом и закрываться с трех сторон сетчатым ограждением в стиле жилого дома. Контейнеры должны быть с крышками.  19. В местах общего пользования все сети должны быть скрыты так, чтобы стены и потолок не имели выступающих частей. Радиаторы должны располагаться в нижней части стены, при этом нормируемая ширина коридора должна сохраняться.  20. Воздухозабор котлов индивидуального отопления с фасада запрещен; Систему отвода угарного газа и воздухозабора котлов индивидуального отопления запрещается пускать в холодных помещениях.  21. ПВХ белого цвета в качестве материала окон и дверей запрещается в домах более 3х этажей. Цвет оконных (дверных) откосов может быть только таким, как цвет рамы окна (двери), или как цвет фасада вокруг окна. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 22. Если квартира имеет одну лоджию или балкон, то они должны быть остекленными. Вторая лоджия или балкон могут быть не остекленными. Допускается отсутствие у квартиры балкона или лоджии, если это не противоречит действующим нормам.  23. Верх глухого ограждения лоджии или балкона не может быть выше, чем низ соседних по этажу окон.  24.Белый цвет в витражах запрещается. Цветная тонировка стекол окон, балконов, лоджий, витражей запрещена. Допускается использование рефлекторных стекол.  25.В вентилируемом фасаде запрещено использовать керамогранит в пропорции формы плитки 1:1; Не допускается устройство вентилируемого навесного фасада с использованием керамогранита на зданиях: ниже 12 м (до 4 этажей); со скатной кровлей; с глянцевой поверхностью более чем на 30% от площади фасада; с открытой системой кляммеров на отметке до 12 м; с открытой системой кляммеров при скатной кровле; Металлокассеты запрещено использовать на зданиях ниже 12 м (до 4 этажей) и пропорции 1:1. При использовании фасадных панелей разрешено использовать фиброцементные панели, HPL-панели. В качестве фасадного материала допускается использовать штукатурку при обеспечении гарантированного срока службы не менее 10 лет. Запрещено использовать стекломагнезитовые листы.  26. Требования к форме зданий: глухие торцы недопустимы; для осуществления поворота продольной оси корпуса жилого дома должны использоваться поворотные или угловые секции; допускается не более трех секций одной высоты; в зданиях выше 7 этажей необходимо менять этажность через каждые 60 м по фасаду с перепадом не менее 30%. При длине Фасада более 50 м необходимо делать разрыв фасада либо вносить визуальное разнообразие. | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | 27. Преимущественно нежилые помещения в первых этажах располагать в жилых зданиях, фасады которых выходят на жилые и (или) магистральные улицы. Необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры, и спорта, социального обслуживания населения, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного, радиологического, электромагнитного  и санитарно-эпидемиологического влияния с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ. | | | | | | | | | | | | |
| В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Пожарное депо | | | | Уровень обеспеченности, пожарное депо, автомобилей | | Для населенных пунктов с численностью населения: | | | до 5 тыс. чел. | 1 пожарное депо на 2 автомобиля | | | 3000 м; время прибытия первого подразделения к месту вызова  не должно превышать 10 мин. | | | |
| от 5 до 20 тыс. чел. | 1 пожарное депо на 6 автомобилей | | |
| от 20 до 50 тыс. чел. | 2 пожарных депо на 6 автомобилей | | |
| Количество автомобилей в зависимости от числа жителей в населенном пункте | | | До 50 тыс. чел | 2 | | |
| 50-100 тыс. чел. | 4 | | |
| Размер земельного участка, га | | тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 2 автомобиля | | | | 0,55 | | |
| тип V - пожарные депо для охраны населенных пунктов на 4 автомобиля | | | | 0,85 | | |
| тип II - пожарные депо на 6 автомобилей для охраны городов | | | | 1,2 | | |
| тип I - центральные пожарные депо на 6 автомобилей | | | | 1,6 | | |
| тип I - центральные пожарные депо на 8 автомобилей | | | | 1,75 | | |
|  | | Убежища гражданской обороны | | | | Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [4]: | | при одноярусном расположении нар | | | | 0,6 | | | пеш. доступность - 500 м см п. п. [9] | | | |
| при двухъярусном расположении нар | | | | 0,5 | | |
| при трехъярусном расположении нар | | | | 0,4 | | |
| Противорадиационные укрытия | | | | Площадь пола помещений, кв. м на одного укрываемого [4]: | | при одноярусном расположении нар | | | | 0,6 | | | пеш. доступность - 3000 м, при подвозе укрываемых автотранспортом – 25 км | | | |
| при двухъярусном расположении нар | | | | 0,5 | | |
| при трехъярусном расположении нар | | | | 0,4 | | |
| Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы). | | | | Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [6] | | | | | | 4,5 | | | - | | | |
| Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [6] | | | | | | 2 | | | - | | | |
| Высота гребня дамбы, м | | | | | | см п. п. [8] | | | - | | | |
| Примечания | | | | 1. Распоряжение Правительства Белгородской области от 12.04.2010 № 143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства».  2. Расчетные показатели принимаются в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской обл. от 25.04.2016 № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области».  4. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014.  5. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014.  6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.  7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012.  Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб рассчитываются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 и разделом 6 СП 40.13330.2012.  8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии  с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012.  9. Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.  10. Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматривать на территориях подверженных затоплению паводковыми водами в соответствии с п. 8.1 СП 104.13330.2016. | | | | | | | | | | | | |
| В области торговли и общественного питания | | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса | | | | м² торговой площади на 1000 чел. | | | | | продовольственные | 222 | | | городские населенные пункты: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; сельские населенные пункты – 2000 м | | | |
| непродовольственные | 506 | | |
| Размеры земельных участков, Га на 100 м2 торговой площади при вместимости объекта: | | | | | до250 | 0,08 | | |
| 250-650 | 0,06 | | |
| Рынки розничной торговли | | | | Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 кв.м | | | | | | 14 | | | - | | | |
| Предприятия общественного питания: | | | | Количество посадочных мест на 1000 чел. | | | | | город | 40 | | | город - 500 м, сельская территория - 2000 м | | | |
| сельская территория | 23 | | |
|  | | | | Размер земельного участка, Га на 100 мест [9]: | | при количестве мест | | | до 50 | 0,2-0,25 | | |  | | | |
| св. 50 до 150 | 0,25-0,15 | | |
| св. 150 | 0,2-0,15 | | |
| Примечания | | | | 1. В таблице приведены размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов общественного питания и бытового обслуживания. Для встроенно-пристроенных объектов размеры земельных участков составят: для общественного питания - 0,1 Га, для бытового обслуживания - 0,15 Га. | | | | | | | | | | | | |
| В области бытового обслуживания | | Предприятия бытового обслуживания: | | | | рабочее место на 1000 чел. | | | | | город | 9 | | | город - 500 м, сельская территория - 800 м | | | |
| сельская территория | 7 | | |
| Размер земельного участка, Га на 10 рабочих мест [9]: | | при количестве мест | | | 10-50 | 0,1-0,2 | | |
| 50-150 | 0,05-0,08 | | |
| св. 150 | 0,03-0,04 | | |
| Прачечные и химчистки | | | | Прачечные | | кг белья в смену на 1000 чел. | | | город | 120 | | |
| сельская территория | 60 | | |
| Химчистки | | кг вещей в смену на 1000 чел. | | | город | 11,4 | | |
| сельская территория | 3,5 | | |
| Размер земельного участка, Га на объект | | | | | | 0,1-1 | | |
| Бани | | | | Количество мест на 1000 чел. | | | | | город | 5 | | |
| сельская территория | 7 | | |
| Размер земельного участка, Га на объект | | | | | | 0,2-0,4 | | |
| Пункты приёма вторичного сырья | | | | Количество объектов на 20000 чел. | | | | | | 1 | | | - | | | |
| Отделения банков | | | | Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционный касс на 10-30 тыс. чел | | | | | | 1 | | | в пределах транспортной доступности | | | |
| Размер земельного участка, га/объект | | при 2 операционных кассах | | | | 0,2 | | |
| при 7 операционных кассах | | | | 0,5 | | |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | | | | Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционный мест на 2-3 тыс. чел | | | | | | 1 | | | город - 500 м, индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800; сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта | | | |
| Уровень обеспеченности для сельских населённых пунктов, количество операционный мест на 1-2 тыс. чел | | | | | | 1 | | |
| Размер земельного участка, га/объект | | при 3 операционных местах | | | | 0,05 | | |
| при 20 операционных местах | | | | 0,4 | | |
| Юридические консультации, нотариальные конторы | | | | Количество рабочих мест на 10 тыс. чел | | | | | Юрист-адвокат | 1 | | | 600 м | | | |
| Количество рабочих мест на 30 тыс. чел | | | | | Нотариус | 1 | | |
| Размер земельного участка, га на объект: | | при кол. юристов, нотариусов | | | 1 | 0,15 | | |
| 5 | 0,4 | | |
| 10 | 0,3 | | |
| 25 | 0,5 | | |
| Общественные уборные | | | | Количество приборов на 1 тыс.чел | | | | | | 1 | | | - | | | |
| Гостиницы | | | | Количество мест на 1000 чел. | | | | | | 18 | | | - | | | |
| Размер земельного участка, кв.м на 1 место | | при числе мест гостиницы | | | от 25 до 100 | 55 | | |
| св. 100 до 500 | 30 | | |
| св. 500 до 1000 | 20 | | |

| В области почтовой связи | Отделения почтовой связи | | Уровень обеспеченности, объект | | | | по нормам и правилам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер земельного участка, га/объект | | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: | IV-V (до 9 тыс. чел.) | 0,07-0,08 | | для городских населенных пунктов: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; для сельских населенных пунктов: в пределах населенного пункта |
| III-IV (9-18 тыс. чел.) | 0,09-0,1 | |
| II-III (20-25 тыс. чел.) | 0,11-0,12 | |
| Отделения связи сельского населенного пункта, га, для обслуживаемого населения, групп | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) | 0,3-0,35 | |
| III-IV (2-6 тыс. чел.) | 0,4-0,45 | |
| Примечание | | 1. Отделения почтовой связи являются объектами федерального значения, но включены в состав нормативов в связи с тем, что это объекты периодического пользования, выполняющие важные для комфортной жизнедеятельности населения функции. 2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, относящихся к области почтовой связи, установлены для пешеходной доступности объектов данного вида в разрезе видов жилой застройки. | | | | | | |
| В области предоставления услуг по организации досуга и услуг организаций культуры | Танцевальные залы | | мест на 1 тыс. человек | | | | 6 | | - |
| Клубы | | 80 | |
| Кинотеатры | | 25-35 | |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | | кв.м площади пола на 1 тыс.чел | | | | 3 | | - |
| Городские массовые библиотеки [1] . | | на 1 тыс.чел [2] | | тыс. ед. хранения | | 4-4,5 | |
| читательских мест | | 2-3 | |
| Сельские массовые библиотеки | | на 1 тыс. чел [2] | | население 1-2 тыс.чел | ед. хранения | 6-7,5 | | 30 мин. |
| читательских мест | 5,0-6 | |
| население 2-5 тыс.чел | ед. хранения | 5,0-6 | |
| читательских мест | 4,0-5 | |
| население 5-10 тыс.чел | ед. хранения | 4,5-5 | |
| читательских мест | 3,0-4 | |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | | кв.м площади пола на 1 тыс.чел | | | | 50-60 | | - |
| Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | | | | 2 | | - |
| Размер земельного участка, га/объект | | при экспозиционной площади кв. м | 500 | 0,5 | |
| 1000 | 0,8 | |
| 1500 | 1,2 | |
| 2000 | 1,5 | |
| 2500 | 1,8 | |
| 3000 | 2,0 | |
| детские игровые площадки | | Площадка тип.1 детская игровая площадка для детей младшего дошкольного возраста (1-3 года) | | площадь, кв.м | песочницы | 9 | |  |
| игровой площадки | 16 | |  |
| территории игрового комплекс | 49 | |  |
| Площадка тип 2. Детская игровая площадка для детей дошкольного возраста (4-7 лет) | | площадь, кв.м | песочницы | 9 | |  |
| игровой площадки | 25 | |  |
| территории игрового комплекса | 64 | |  |
| Площадка тип 3. Детская игровая площадка для детей школьного возраста (8-12 лет) | | площадь, кв.м | игровой площадки | 64 и 100 | |  |
| территории игрового комплекса | 144 | |  |
|  | Примечания | | 1.Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование.  2. Расчетные показатели приведены из СП 42.13330.2016.  3. Целесообразно размещать на территории муниципального округа универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял функции различных видов объектов (кинотеатр, выставочный зал, учреждение культуры клубного типа библиотека и др.).  4. Мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа муниципального округа должна составлять не менее 500 зрительских мест.  5. В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.  6. Минимальный размер территории для размещения музеев установлен с учетом Рекомендаций по проектированию музеев, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева Москва Стройиздат 1988 год, актуализированных в 2008 году.  7. Кинотеатр рекомендуется размещать в административном центре муниципального округа. В населенных пунктах услуги киновидеопоказа рекомендуется оказывать в учреждениях культурно-досугового типа с помощью киновидеоустановок.  8. Параметры детских площадок приняты в соответствии со сводным стандартом благоустройства массивов ИЖС Белгородской области. | | | | | | |
|  | | 9.Для организации площадок для детей дошкольного возраста рекомендуется использования искусственного ударопоглощающего покрытия.  10. Организацию площадок для детей школьного возраста необходимо выполнить с обязательным учетом зон безопасности оборудования. Игровые комплексы использовать из природных материалов.  11. Для организации комфортного пребывания на детских и спортивных площадках рекомендуется устройство линейных посадок деревьев и кустарников с шагом 5 м. Вдоль основных пешеходных маршрутов использовать живую изгородь с высотой кустарника не более 1.2 м.  12.Для ограничения движения детей выполнять устройство непрерывной живой изгороди по периметру детской игровой площадки.  13.Во избежание перегрева рекомендуется групповая посадка деревьев в зонах детских площадок.  14.При проектировании детских и спортивных площадок руководствоваться сводным стандартом Благоустройства массивов ИЖС Белгородской области. | | | | | | |
| в области туризма и рекреации | Зоны массового кратковременного отдыха | | Размеры земельного участка, кв. м на одного посетителя [1] | | | | 500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять 100 кв. м на одного посетителя | | 90 мин на транспорте |
| Территории общего пользования рекреационного назначения (парки, лесопарки, скверы, бульвары и др) | | Общегородские территории общего пользования: | | |  |  | |  |
| средних городов | | | кв. м  на одного человека | 7 | | - |
| малых городов (с численностью населения до 20 тыс. чел.) | | | кв. м  на одного человека | 8 (10) | | - |
| сельских поселений | | | кв. м  на одного человека | 12 | | - |
| Территории общего пользования жилых районов: | | |  |  | |  |
| средних городов | | | кв. м  на одного человека | 6 | | - |
| малых городов (с численностью населения до 20 тыс. чел.) | | | кв. м  на одного человека | не нормируется | | - |
| сельских населенных пунктов | | | кв. м  на одного человека | не нормируется | | - |
| Пляжи | | Площадь территории объекта, кв. м на одного посетителя [2] | | | речных и озерных пляжей | 8 | | - |
| речных и озерных пляжей (для детей) | ~~4~~ 5 | |
| Размера объекта, м на одного посетителя [2] | | | протяженность береговой полосы пляжа | 0,25 | |
| Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | | | | - | | 200 м |
| Коллективные средства размещения | | Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек | | | | 6 | | - |
| Площадь территории для размещения объекта [3], кв. м на 1 место | | туристские гостиницы | | 50-75 | |
| базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | | 140-160 | |
| кемпинги | | 135-150 | |
| Примечания | | 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципального округа зонами массового кратковременного отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в соответствии с п. 9.20, 9.21 СП 42.13330.2016.  2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории для размещения речных и озерных пляжей и протяженности береговой полосы данных пляжей на одного посетителя установлены в соответствии с. 9.27 СП 42.13330.2016.  3. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 процентов.  Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а парков планировочных районов – не более 15 мин.  4. Для населенных пунктов, расположенных на берегах водных объектов, необходима организация набережных, как наиболее ценных элементов благоустройства.  5. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения. | | | | | | |
| в области промышленности и сельского хозяйства | Объекты химической промышленности | | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], % | | Предприятия лакокрасочной промышленности | | 34 | | - |
| Продуктов органического синтеза | | 32 | | - |
| Объекты металлургии | | Обогатительные железной руды и по производству «окатышей» мощностью, млн тонн/год: | 5-20 | 28 | | - |
| более 20 | 32 | | - |
| Объекты целлюлозно-бумажной промышленности | | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | | 35 | | - |
| Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | | 40 | | - |
| Объекты производства оборудования | | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности | | 55 | | - |
| Объекты местной промышленности | | Художественных изделий из металла и камня | | 52 | | - |
| Объекты производства строительных материалов | | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | | 55 | | - |
| Извести | | 30 | | - |
| Объекты сельского хозяйства | | Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий [2], % крупного рогатого скота товарные | | Молочные при привязном и беспривязном содержании коров | на 400 и 600 коров | 45; 51 | | - |
| на 800 и 1200 коров | 52; 55 | | - |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные | на 400 и 600 скотомест | 45 | | - |
| на 800 и 1200 скотомест | 47 | | - |
| Выращивание нетелей, на 900 и 1200 скотомест | | 51 | | - |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 скотомест | | 38 | | - |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка, на 3000 скотомест | | 38 | | - |
| Откормочные площадки | на 1000 скотомест | 55 | | - |
| на 3000 скотомест | 57 | | - |
| -//-//- [2], % крупного рогатого скота племенные | | Молочные | на 400 и 600 коров | 46; 52 | | - |
| на 800 коров | 53 | | - |
| -//-//- [2], % крупного рогатого скота племенные | | на 400 и 600 коров | | 47 | | - |
| на 800 коров | | 52 | | - |
| Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 скотомест | | 52 | | - |
| -//-//- [2], % свиноводческие товарные | | Репродукторные, на 6000 голов | | 35 | | - |
| Откормочные, на 6000 голов | | 38 | | - |
| С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов | | 35 | | - |
| -//-//- [2], % свиноводческие племенные | | на 200 основных маток | | 45 | | - |
| на 300 основных маток | | 47 | | - |
| -//-//- [2], % овцеводческие размещаемые на одной площадке | | Специализированные тонкорунные и полутонкорунные | на 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 маток | 40; 45; 55; 50; 56 | | - |
| на 500, 1000 и 2000 голов ремонтного молодняка | 52; 55; 56 | | - |
|  |  | |  | |  | Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 3000 и 5000 голов | 53; 58 | |  |
|  |  | | Специализированные полугрубошерстного направления  продуктивности - маточные | на 250, 300, 500, 1000 и 2000 маток | 55; 40; 41 | | - |
| на 500, 1000, 2000голов ремонтного молодняка | 52; 55; 56 | | - |
| Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 500, 1000 и 2000 голов | 52; 55; 58 | | - |
| -//-//- [2], % птицеводческие | | Яичного направления | на 300 тыс. кур-несушек | 25 | | - |
| на 400-500 тыс. кур-несушек: | | | - |
| зона промстада | 28 | |  |
| зона ремонтного молодняка | 30 | | - |
| зона родительского стада | 31 | | - |
| зона инкубатория | 25 | | - |
| Мясного направления | на 3 млн бройлеров | 28 | | - |
| на 6 и 10 млн бройлеров: | | |  |
| зона промстада | 28 | | - |
| зона ремонтного молодняка | 33 | | - |
| зона родительского стада | 33 | | - |
| зона инкубатория | 32 | | - |
| зона убоя и переработки | 23 | | - |
| племенные Яичного направления | Племзавод на 50 тыс. кур | 24 | | - |
| Племзавод на 100 тыс. кур | 25 | | - |
| Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 | | - |
| племенные Мясного направления | Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 | | - |
| -//-//- [2], % Прочие предприятия | | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | | 50 | | - |
| По хранению семян и зерна | | 28 | | - |
| По обработке продовольственного и фуражного зерна | | 30 | | - |
| -//-//- [2], % Фермерские (крестьянские) хозяйства | | По производству молока | | 40 | | - |
| По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | | 35 | | - |
| По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | | 35 | | - |
| Птицеводческие яичного направления | | 27 | | - |
|  | Объекты пищевой промышленности | | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], % | | Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки: | до 3 | 55 | | - |
| от 3 до 6 | 50 | | - |
| Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки: | до 45 | 37 | | - |
| более 45 | 40 | |  |
| Парфюмерно-косметических изделий | | 40 | | - |
| Плодоовощных консервов | | 50 | | - |
| Объекты мясомолочной промышленности | | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [1], % | | Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | | 40 | | - |
| По переработке молока производственной мощностью в смену, т: | до 100 | 43 | | - |
| более 100 | 45 | | - |
| Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов | | 45 | | - |
| Комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | | 41 | |  |
| Комбинаты хлебопродуктов | | 42 | | - |
| Общетоварные склады | | Площадь складов [5], кв. м, на 1 тыс. чел. | | Продовольственных товаров | для городов | 77 | | - |
| для сельских территорий | 19 | | - |
|  |  | |  | | Непродовольственных товаров | для городов | 217 | | - |
| для сельских территорий | 193 | | - |
| Размеры земельных участков [5], кв. м, на 1 тыс. чел. | | Продовольственных товаров | для городов, одноэтажные склады | 310 | | - |
| для городов, многоэтажные склады | 210 | | - |
| для сельских территорий | 60 | | - |
| Непродовольственных товаров | для городов, одноэтажные склады | 740 | | - |
| для городов, многоэтажные склады | 490 | | - |
| для сельских территорий | 580 | | - |
| Специализированные склады | | Вместимость складов [5], т на 1 тыс. чел. | | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | для городов | 27 | | - |
| для сельских территорий | 10 | | - |
| Фруктохранилища | для городов | 17 | | - |
| для сельских территорий | 90 | | - |
| Овощехранилиша | для городов | 54 | | - |
| для сельских территорий | 90 | | - |
| Картофелехранилища | для городов | 57 | | - |
| для сельских территорий | 90 | | - |
| Размеры земельных участков [5], кв. м, на 1 тыс. чел. | | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | для городов, одноэтажные склады | 190 | | - |
| для городов, многоэтажные склады | 70 | | - |
| для сельских территорий | 25 | | - |
|  |  | |  | | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | для городов, одноэтажные склады | 1300 | | - |
| для городов, многоэтажные склады | 610 | | - |
| для сельских территорий | 380 | | - |
| Примечания | | 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2019.   2.Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 19.13330.2019.  3. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее, указанной в Приложении А  СП 19.13330.2019. Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной нормы при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.  5. Расчетные показатели приняты в соответствии с Приложением Г СП 42.13330.2016. | | | | | | |
| Объекты в области инвестиционной деятельности | Инвестиционные площадки в сфере развития горнорудного комплекса | | Обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, в % от требуемого общего объема финансирования за счет бюджета муниципального округа | | | | 20 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности | | 20 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития туризма и рекреации | | 20 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса | | 20 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса | | 20 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства | | 10 | | - |
| Инвестиционные площадки в сфере развития прочих направлений экономики | | 20 | | - |
| Места погребения | | | Кладбища традиционного захоронения, га / 1000 чел. [1] | | | | 0,24 | | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации, га / 1000 чел. [1] | | | | 0,02 | | - |
| Приложение: | | | 1. Расчетные показатели приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. | | | | | | |
| 2.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов благоустройства территории | | | | | | | | | |
| Объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | | Удельные размеры площадок, м2/чел. | | | 0,7 | 100 м (но не менее 12 м от окон жилых и общественных зданий) | |
| Площадки для отдыха взрослого населения | | 0,1 | 100 м (но не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий) | |
| Площадки для занятий физкультурой | | 2,0 | 150 м (но не менее 10 м от окон жилых и общественных зданий) | |
| Площадки для хозяйственных целей | | 0,3 | 100 м для домов с мусоропроводами (но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий) | |
| 50 м для домов без мусоропроводов (но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий) | |
| Площадки для выгула собак | | 300 м (но не менее 40 м от окон жилых и общественных зданий) | |