**Порядок организации работ на высоте**

**1. Какие работы относятся к работам на высоте**

Конкретный перечень работ на высоте нормативно не установлен. К числу основных признаков таких работ отнесен возможный риск падения работника с высоты ([п. 3](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670AC5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* 1,8 м и более (в том числе при подъеме на высоту более 5 м (спуске с нее) по лестнице с углом наклона более 75° или при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также при высоте защитного ограждения площадок менее 1,1 м);
* менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Таким признакам отвечают, например, работы по ремонту кровли и дымовых труб, очистке стекол на высотных зданиях, отделке фасадов зданий (штукатурные, малярные работы), работы в колодцах, бункерах и т.д.

Для обеспечения безопасности работников постарайтесь исключить по возможности выполнение подобных работ ([п. 5](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6709C8CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Если выполнение этих работ необходимо, вам нужно:

* провести оценку [профессиональных рисков](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D5913B6F009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), связанных с возможным падением работников с высоты при выполнении конкретного вида работы на высоте ([абз. 1 п. 4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6709CECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте);
* разработать и реализовать меры по снижению уровней указанных профессиональных рисков ([п. 6](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6709CBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) названных Правил);
* отразить работы на высоте в локальных документах СУОТ с учетом уровня профессиональных рисков при их выполнении ([абз. 2 п. 4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6709C9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

В частности, вам необходимо утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска ([п. 48](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6603CFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) указанных Правил).

**1.1. Как составить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска**

Форма такого перечня не утверждена, поэтому он составляется в свободном виде.

Включите в него все работы на высоте из числа выполняемых ([п. 7](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708CDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* с высоким риском падения работника с высоты;
* на высоте 5 м и более без применения средств подмащивания;
* на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.

Это могут быть, например, такие работы, как сборка и разборка лесов, работы с использованием систем канатного доступа, работы на высоте в бункере, колодце, емкости, резервуаре, внутри труб, в которых доступ к рабочему месту осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия ([п. п. 106](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B640DCACA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [144](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B630CCCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [301](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6003C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [303](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6F0BCDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Если вы приняли меры безопасности, обеспечивающие допустимый минимальный риск падения работника (например, применили средства подмащивания, установили на площадках защитные ограждения высотой 1,1 м и более), то вносить данные работы в перечень не требуется ([п. п. 8](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708CCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [48](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6603CFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Утвердите перечень до начала выполнения соответствующих работ ([п. 48](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6603CFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

**2. Какие работники могут выполнять работы на высоте**

По общему правилу к работам на высоте допускаются только те, кому исполнилось 18 лет ([п. 12](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Такие работники должны:

* иметь квалификацию для выполнения определенных работ, подтвержденную документами об образовании и (или) о квалификации ([п. 13](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FCDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте);
* пройти обязательные [медосмотры](#P68) (предварительный при поступлении на работу и периодический: в течение трудовой деятельности, ежегодный - для лиц в возрасте до 21 года). Так вы сможете определить, позволяет ли работнику его состояние здоровья выполнять работы на высоте ([абз. 9 ч. 1 ст. 215](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6903263009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913E62009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913E6F009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [8](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913D65009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913D64009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L) ТК РФ, [Перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D2FBAF1433761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6509CBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, [Перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842DEF8AF1133761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963A6608C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) медицинских противопоказаний к осуществлению работ, при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры);
* пройти в установленном порядке [обучение](#P84) по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) СИЗ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда ([абз. 6 ч. 1 ст. 215](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6903266009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L) ТК РФ, [п. п. 16](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [17](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Для определенных категорий работников установлены дополнительные требования. Это относится к работникам 2 и 3 групп по безопасности работ на высоте.

**2.1. На какие группы по безопасности работ на высоте подразделяются работники**

По безопасности работ на высоте выделяют три группы ([п. п. 14](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FCCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [15](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

К первым двум относятся работники, допускаемые к непосредственному выполнению работ на высоте, требующих оформления наряда-допуска ([п. 14](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FCCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* 1 группа - работники, которых допускают к работам в составе бригады или под контролем работника, назначенного вашим приказом;
* 2 группа - бригадиры, мастера, руководители стажировки, другие работники, назначаемые по наряду-допуску ответственными исполнителями (производителями) работ на высоте или допускаемые к работам в составе бригады из числа высококвалифицированных рабочих и специалистов.

Для работников 2 группы обязателен опыт работы на высоте более года ([п. 20](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670CC5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

К 3 группе относятся следующие работники ([п. 15](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* назначаемые работодателем ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, в том числе выполняемых с оформлением наряда-допуска;
* ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников;
* проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ;
* выдающие наряды-допуски;
* ответственные руководители работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска;
* должностные лица, утверждающие план работ на высоте и (или) технологические карты на производство работ на высоте;
* специалисты, обучающие работам на высоте;
* члены экзаменационных комиссий, проводящих экзамен по итогам обучения.

К непосредственному выполнению работ работники, относящиеся к 3 группе, могут быть допущены, если они подтвердили квалификацию и получили соответствующее удостоверение ([п. 15](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670ECECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Для работников этой группы, включая преподавателей, обязательны два требования ([п. 21](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703CACA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* опыт выполнения работ на высоте более двух лет;
* возраст старше 21 года.

**3. Как провести медосмотры работников для выполнения работ на высоте**

Обязательным условием допуска к работе на высоте является отсутствие у работника медицинских противопоказаний для такой работы. Их наличие или отсутствие определяется, когда работник проходит обязательные медосмотры: при приеме на работу (предварительный) и в процессе работы (периодические медосмотры: в течение трудовой деятельности и ежегодный - для лиц в возрасте до 21 года). Проведите их за свой счет ([абз. 4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D59639630FCBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [5 ч. 1 ст. 76](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D0913A6C5F9C8539DB5DD4B258CD1C7B1811E9b7L), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913E62009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913E6F009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [8](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913D65009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913D64009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L) ТК РФ, [Перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D2FBAF1433761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6509CBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) производственных факторов и работ, при которых проводятся обязательные медосмотры, Порядок проведения медосмотров работников, [Перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842DEF8AF1133761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963A6608C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) медицинских противопоказаний к осуществлению работ, при выполнении которых проводятся обязательные медосмотры).

**3.1. Как направить на медосмотр работников, выполняющих работы на высоте**

Направьте работников в [стандартном](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842DEF8AF1133761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670ACECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) порядке. Напомним основные требования. Для направления работников на медосмотры (предварительный, периодический) вам потребуется заключить договор с медицинской организацией. А затем оплатить медосмотр работника за свой счет ([абз. 14 ч. 3 ст. 214](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6903E61009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [ч. 1](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913E62009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L), [9 ст. 220](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261847D6FFAB1033761E2BA285A2CB2850CFFB16D6913D64009990288352DEA446CA05671A1396EAb1L) ТК РФ).

Вы можете заключить договор с любой медицинской организацией, главное, чтобы у нее была лицензия на проведение медицинских осмотров (предварительных, периодических) ([п. 46 ч. 1 ст. 12](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261841D1FEAC1433761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660FCBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Закона о лицензировании, [п. 4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261843D7F9A91E33761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708CBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Положения о лицензировании медицинской деятельности, [Перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261843D7F9A91E33761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6609CACA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность).

**4. Какие виды обучения нужно провести с работником для выполнения работ на высоте**

Работникам, которые будут трудиться на высоте, нужно провести:

* инструктажи по охране труда ([разд. II](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708CECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда);
* обучение оказанию первой помощи ([разд. IV](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670CC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда);
* обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте ([п. п. 16](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [22](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703C5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [23](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте);
* обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты ([п. 18](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670DC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

**4.1. Какие стандартные инструктажи по охране труда должны пройти работники для работы на высоте**

Так же, как и другие работники, "высотники" должны пройти следующие инструктажи ([разд. II](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6708CECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда):

1. вводный инструктаж;
2. инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый (если, например, поменялось оборудование, технологический процесс, изменилось законодательство в области охраны труда, был перерыв в работе более 60 календарных дней и др.));
3. целевой инструктаж (непосредственно перед допуском к работам на высоте, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.).

Требования к перечисленным инструктажам указаны в [Правилах](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670AC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) обучения по охране труда. Например, вводный инструктаж проводится по разработанной и утвержденной вами (с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии)) программе. За основу следует взять Примерный [перечень](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B650CCFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) тем с учетом специфики вашей деятельности ([п. 11](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670FCDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда).

Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых вами самостоятельно. Их содержание должно соответствовать положениям разд. III Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем ([п. 18](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда, [п. п. 1](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D6FBAF1633761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670ACFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [4](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D6FBAF1633761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670AC8CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [разд. III](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D6FBAF1633761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) указанных Основных требований).

Все инструктажи завершаются проверкой полученных знаний в порядке, который закреплен в локальных нормативных актах работодателя ([п. п. 68](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660FCBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [69](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660FCACA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда).

**4.2. Как обучить высотников приемам оказания первой помощи пострадавшим**

Для работающих на высоте нет специальных требований к проведению обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим. Обучайте рабочих не реже одного раза в три года. Для вновь принимаемых (переводимых на другую работу) рабочих установите отдельные сроки обучения, но не позднее 60 календарных дней после приема (перевода) на работу ([п. 36](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда).

Обучение проводится в соответствии с отдельной программой обучения по оказанию первой помощи пострадавшим или в рамках обучения по охране труда по программам, в которые включена тема оказания первой помощи. Это следует из [п. п. 34](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [35](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда.

Обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим проводят ([п. 35](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда):

* организация или ИП, которые оказывают услуги по такому обучению работодателей и работников;
* либо работодатели с привлечением работников или иных специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи (в объеме не менее восьми часов, в соответствии с Примерными [перечнями](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6503CDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) тем) и прошедших подготовку по программам дополнительного профессионального образования повышения квалификации.

**4.3. Как провести обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте**

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ включает:

* специальное инструктирование (теоретические и практические занятия);
* стажировку работников.

Периодически вам нужно проводить [проверку знаний](#P135) работников безопасным методам работы на высоте.

**4.3.1. Как организовать специальное инструктирование для выполнения работ на высоте**

Организуйте специальное инструктирование работников, которые будут работать на высоте, до начала работ, если они ([п. 16](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* допускаются к работам на высоте впервые;
* переводятся с других работ, если они ранее не проходили соответствующее обучение;
* имеют перерыв в работе на высоте более одного года.

Такое обучение нужно проходить периодически в процессе работы ([п. 23](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703C4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* работникам [1](#P48) и [2 групп](#P49) безопасности - не реже одного раза в три года;
* работникам [3 группы](#P51) безопасности - не реже одного раза в пять лет.

Вопрос о периодическом обучении работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более, вы решаете самостоятельно в рамках процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 22](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6703C5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Обучение проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Это следует из [абз. 2 п. 24](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CFCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте.

Оно включает ознакомление со специальными инструкциями (по охране труда, производственными), условиями труда на рабочем месте, безопасными методами и приемами выполнения работ и другими сведениями и документами, перечисленными в [п. п. 18](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670DCDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) - [21](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670CC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте.

Обучение работников не должно проводиться в заочной форме, а также только с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Теоретические занятия должны сопровождаться практическими ([абз. 2 п. 17](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670EC4CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Обучение завершается экзаменом ([п. 24](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте). Успешно сдавшему экзамен работнику выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте ([п. п. 25](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702CECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [26](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702C8CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте). А тем, кто будет выполнять работы с применением системы канатного доступа, дополнительно выдается [личная книжка](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6E09CBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) учета работ на высоте ([п. 27](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B6702C5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

**4.3.2. Как провести стажировку на рабочем месте работников, выполняющих работы на высоте**

Всем работникам, получившим удостоверения на допуск (кроме работников 3 группы), необходимо пройти стажировку. Обеспечьте ее проведение до начала выполнения ими работ ([п. 28](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BCDCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Продолжительность стажировки - не менее двух рабочих дней (смен), конкретную длительность определите самостоятельно ([п. 30](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте). Руководителем стажировки может быть назначен бригадир, мастер, инструктор, любой квалифицированный работник, имеющий практический опыт работы на высоте ([абз. 1](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BC8CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [2 п. 31](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BCBCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте):

* не менее года - для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания, на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
* не менее года при наличии 2 группы - для работников 1 и 2 групп.

В любом случае к одному руководителю стажировки нельзя прикрепить более двух работников ([абз. 3 п. 31](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BCACA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Необходимость стажировки работников 3 группы, ее продолжительность, содержание, порядок назначения руководителя стажировки определите самостоятельно в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ ([п. 29](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BCECA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).

Порядок проведения стажировки можно определить, например, в программе стажировки ([п. 27](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261842D2F9AD1233761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B670CC9CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил обучения по охране труда).

**4.3.3. Как провести проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте**

В отличие от специального обучения такую проверку вы можете провести у себя в организации ([п. п. 32](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660BC5CA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L), [33](consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E729B4FC308261F45D6FCAF1533761E2BA285A2CB2850CFFB16D5963B660ACCCA38871B89A15AC21C791F0D96A28CE5b7L) Правил по охране труда при работе на высоте).